**小型医疗污水处理设备**

相关参数：

污水处理量：30L/H 最大吸程：8m

最大扬程：25m 运行功率: ≤0.37KW

电源输入：AC220V 产品材质：碳钢喷塑

外形尺寸：400×400×450Hmm 进水方式：自吸/自流